	Методика обновления ПО регистратора

1. Скопировать с помощью ПК директорию '{{PMT69M_Update' со всем её содержимым в корневую директорию USB-flash накопителя. 
2. В приборе выключить регистрацию (Настройки/настройки регистратора/Параметры регистрации - все Выкл.).
3. ЕСЛИ ТЕКУЩАЯ ВЕРСИЯ ПО В ПРИБОРЕ НИЖЕ #.7.0167 то Скопировать все накопленные архивы на USB-flash накопитель.В ПРОТИВНОМ СЛУЧАЕ ПРОИЗОЙДЕТ ПОТЕРЯ ДАННЫХ(при обновлении удаляются все архивы)!!!
4. Вставить USB flash накопитель в прибор.
5. Запустить обновление ПО, выбрав в приборе пункт меню 'Главное меню/Обновление ПО'. Дождаться завершения обновления(надпись "OK"- в окне сообщений). Процесс может занять до 30 минут.
6. При появлении соответствующей надписи в верхней части экрана извлечь USB-flash накопитель и нажать любую кнопку на приборе. Прибор перезагрузится. Либо для перезагрузки переключить сетевое питание прибора.
7. После перезагрузки сохранить текущую конфигурацию под другим именем, выполнив пункт меню "Сохранить конфигурацию как...".
8. Заново включить регистрацию, если до обновления выключалась.