программа 3.8.187 12.12.2014
- под. корректировка при перескоке времени назад (скорректирована ошибка драйвера)

программа 3.8.185 25.08.2014
- период регистрации не меньше 1 сек.
- исправлены некоторые ошибки при ускоренной архивации и предрегистрации
- добавлена корректировка при перескоке времени назад (скорректирована ошибка драйвера)
- добавлена функция вычисления градиента на пере grad200D1, где 200(или 050, или 008 и т.д.) - число последних точек, по которым расчитывается градиент; 
  чем больше точек, тем меньше погрешность расчета, но больше инерционность(реакция значения градиента на изменение сигнала).

программа 3.8.179 30.05.2014
- исправлена проблема загрузки конфигураций, созданных на предыдущих версиях ПО

программа 3.8.178 26.03.2014
- отображение пользовательских настроек Ethernet без подключения к сети
- оптимизирована работа элемента - стрелочный индикатор
- улучшена графическая обработка при редактировании мнемосхем
- ускорены алгортмы работы с архивами при выборке данных
- улучшена навигация по меню при выборе дней для копирования архива

программа 3.8.177 17.02.2014
- модернизация мнемосхем, добавление новых элементов
- исправление выявленных ошибок

программа 3.7.172 21.06.2013
- исправлена ошибка индикации наличия резервного питания и аккумуляторов.

программа 3.7.171 31.05.2013
- исправлены некоторые ошибки по результатам тестирования предыдущей версии

программа 3.7.170 13.03.2013
- реализован новый вид графического отображения данных - МНЕМОСХЕМЫ. Это создание произвольных динамических экранных форм. 
- просмотр архивных данных не только на графике, а также в таблице в цифровом виде с отображением времени среза. 

программа 3.7.0168 28.12.2012
- откат версии ОС

программа 3.7.0165 03.12.2012
- Вызов новой версии файла обновления UpdatePMT69LProgramm2
- реализован запрет обработки нажатия нештатных кнопок клавиатуры
- увеличен базовый период записи в файл
- изменена и улучшена структура архива: алгоритмы сохранения, копирования и поиска в архиве с сохранением поддержки ранних версий
- реализован протокол Modbus TCP в части доступа к настройкам прибора
- реализован протокол Modbus RTU для обмена с прибором по СОМ-порту
- аутентификация доступа к изменению настроек по Modbus
- копирование журналов событий и ошибок
- возможность автоматически восстановить прежнюю версию ПО после обновления

программа 3.5.0156 14.05.2012
- исправлены некоторые ошибки

программа 2.5.0152 18.04.2012
- исправлена ошибка разбора посылки в комманде прямого доступа к платам при первоначальной их калибровке из UniCalib

программа 2.5.0151 06.04.2012
- добавлены функции для реализации интегратора на пере( dtsD..., dtmD..., dthD... ). 
  Например для D2: (D2+D1*dtmD2)*(D2<2000). Где D2 - перо, накапливающее значение. 
                                                D1 - перо имеющее значение расхода, в данном примере единицы(литры) в минуту(ед/мин)
                                                     для ед/сек используется dtsD2(для D2), для ед/час dthD2(для D2)
                                                dtm (dts,dth) - время соответственно в минутах (секундах, часах), 
                                                                прошедшее с момента последнего вычисления значения интегратора
                                                Выражение в последних скобках - макимальный порог накопления интегратора, т.е. при достижении
                                                интегратором D2 значения 2000, его значение сбросится в 0. 
- выборочное тестирование уставок
- выборочное тестирование реле
- изменён алгоритм чтения версии плат АЦП
- Добавлена функция сохранения указателя на последнем добавленном объекте, при добавлении данных для вычисления.
- Исправлена ошибка нештатного перехода из меню на основной экран при записи параметров по СОМ-порту.
- Исправлена ошибка потери первой и последней скобки при записи по СОМ-порту функции для вычисления типа (D1*D2)+(D3*D4)

starter от 17.02.2012 для РМТ69М

UpdatePMT69LProgramm2 v1.5.0008 от 03.12.2012
         - Корректная реакция на новую программу обновления
         - Возможность восстанавливать старую версию ПО
